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В ходе исследования было изучено 5 образцов современных песков, соответствующих разным обстановкам осадконакопления: бархан пустыни Сахары (Тунис), морской пляж в районе города Бургас (Болгария), склоновые отложения бортовой части ледника (Норвегия), берег реки Обь (Россия), пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Целью работы являлось определение гранулометрических параметров песчаных осадков, отличающихся разным генезисом. Эоловые пески (пустыня Сахара) характеризуются наилучшей отсортированностью So = 1,27 и меньшим медианным значением частиц (Md = 0,07 мм). Пескам с океанического побережья (пляж Копакабана) свойственна хорошая сортировка So = 1,20, Md = 0,37 мм и Sk = 1,01. Плохой сортировкой отличаются склоновые делювиальные отложения (Норвегия), в которых встречаются зерна разной размерности So = 2,01, а значение коэффициента асимметрии указывает на доминирование в этих отложениях более тонких частиц Sk = 2,05. Песок морского побережья (Болгария) характеризуется средней сортировкой So = 1,49 и преобладанием более крупных частиц над зернами тонких фракций (Sk = 0,86). Пески с берега реки Обь (Россия) отличаются тонкозернистостью (Md = 0,08 мм), что обусловлено пониженной гидродинамикой вод равнинной реки. Примерно одинаковые значения Md выявлены у песков берега реки Обь и барханов пустыни Сахары, что свидетельствует о том, что энергия эолового процесса и перенос равнинной рекой являются отчасти сопоставимыми.
Таблица. Гранулометрические характеристики изученных отложений.
	Номер образца
(Место взятия)
	Q1
	Md
	Q3
	So
	Sк

	Образец 1

(Пустыня Сахара)
	0,06
	0,07
	0,10
	1,27
	1,07

	Образец 2

(Морское побережье)
	0,08
	0,13
	0,18
	1,49
	0,86

	Образец 3

(Бортовая часть ледника)
	0,06
	0,09
	0,26
	2,01
	2,05

	Образец 4

(Берег реки Обь)
	0,06
	0,08
	0,16
	1,61
	1,64

	Образец 5

(Океаническое побережье)
	0,31
	0,37
	0,45
	1,20
	1,01


Примечание: Q1, Q3 – квартильные значения (25% и 75% соответственно), Md – медианное значение, So – коэффициент сортировки, Sk – коэффициент асимметрии.

Полученные результаты подтвердили, что гранулометрический анализ является информативным методом для определения генезиса отложений и во многом способствует достоверной реконструкции обстановок осадконакопления.
