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Одной из основных проблем промышленной экологии является снижение выбросов отводящих газов предприятий. Вредное влияние на организм человека проявляется в результате механического воздействия (повреждение органов дыхания острыми кромками пыли), химического (отравление ядовитой пылью), бактериологического (вместе с пылью в организм проникают болезнетворные микроорганизмы). [1]
Загрязнения атмосферного воздуха могут быть непрерывными или периодическими, залповыми или мгновенными. При залповых выбросах в течение короткого промежутка времени в воздух выделяется большое количество вредных веществ. Залповые выбросы могут иметь место при авариях, при сжигании быстрогорящих отходов производства на специальных площадках. Мгновенные выбросы выбрасыванием загрязнений в доли секунды иногда на большую высоту. Они наблюдаются при взрывных работах и авариях. 

По агрегатному состоянию загрязнения делят на твердые, жидкие, газообразные и смешанные. 

Отходящие газы промышленности представляют собой двухфазные системы, так как содержат взвешенные твердые или жидкие частицы. Сплошной фазой является газ, а дисперсной – твердые частицы или капельки жидкости. Такие аэродисперсные системы называются аэрозолями, которые делят на пыли, дымы и туманы. Пыли характеризуются содержанием твердых частиц размером 5...50 мкм, а дымы – 0,1...5 мкм. Туманы содержат капельки жидкости размером 0,3...5 мкм. Они возни- кают при конденсации паров или при распылении жидкости в газе. 

По организации отвода и контроля различают организованные и не организованные газовые выбросы. В зависимости от температуры они могут быть нагретыми и холодными. Различают также газовые выбросы выбрасываемые без очистки (организованные и неорганизованные) и после очистки (организованные). 

Организованный промышленный выброс – это выброс, который поступает в атмосферу через специальные газоходы, воздуховоды, трубы, а неорганизованными выбросами называют газовый выброс, поступающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа. Последние возникают вследствие нарушения герметичности оборудования, отсутствия или плохой работы оборудования по улавливанию газа в местах загрузки, выгрузки и хранения продукта. 

Для снижения загрязнения атмосферы от промышленных выбросов необходимо совершенствовать технологические процессы, герметизировать технологическое оборудование, применять пневмотранспорт, создавать различные очистные сооружения. 

Очистка газообразных отходов делится на: 1) очистку от пылей, 2) очистку от туманов и брызг, 3) очистку от газообразных примесей, 4) очистку от парообразных примесей.  [2]
***

Основной задачей промышленной экологии и человечества в целом, является: сохранение природного баланса и сокращение воздействия на окружающею среду. По-моему мнению, изучение данного вопроса крайне необходимо, ведь от этого зависит наше будущее.
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